Raddaoui Mourad                                                            Lycée Ibn Rochd Maknassy 

 Dipôle RL
 

Exercice 1

Une bobine idéale d'inductance L de bornes AB est parcourue par un courant d'intensité 
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1. Exprimer la tension UAB en fonction de L et de i(t).

2. En déduire l'inductance L de la bobine si à t=3ms, UAB=1,5V. [image: image5.png]



Exercice 2

Une bobine idéale d'inductance L=100mH et une résistance R=10 sont en série avec un générateur de courant. Un oscilloscope permet de relever la tension aux bornes de la bobine et aux bornes de la résistance.

Le générateur de courant a une masse électrique non reliée à la terre. Les réglages de l'oscilloscope sont les suivants:

· Balayage horizontal: 1ms.cm-1.

· Sensibilité verticale voie A: 10V.cm-1 ;voieB: 2V.cm-1.

Le générateur de courant débite un courant dont l'intensité i en fonction du temps est donnée ci-dessous.
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1. Nommer les différentes tensions relevées à l'oscilloscope.

2. Etablir l'expression de la tension uAB(t) en fonction de L et de i(t).

3. Représenter l'allure des oscillogrammes obtenus. 

Exercice 3

Un dipôle RL constitué d'une bobine idéale d'inductance L=1,1H et d'une résistance R=50 est branché aux bornes d'un générateur de tension continue, de force électromotrice E=6,0V. À l'instant t=0, on ferme l'interrupteur.

1. Schématiser le montage électrique.

2. Orienter le circuit. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité i(t) du courant dans le circuit.

3. Montrer que la solution de l'équation différentielle précédemment établie peut être mise sous la forme i(t)=K(1-e-mt). Identifier K et m.

4. Donner la valeur de l'intensité du courant lorsque le régime asymptotique est établi, justifier la réponse.   

Exercice 4

Un dipôle RL constitué d'une bobine idéale d'inductance L=1,1H et d'une résistance R=50 est branché aux bornes d'un générateur de tension continue, de force électromotrice E=6,0V. Le circuit est fermé depuis longtemps. À l'instant t=0, on ouvre l'interrupteur.

1. Schématiser le montage électrique.

2. Orienter le circuit. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité i(t) du courant dans le circuit.

3. Montrer que la solution de l'équation différentielle précédemment établie peut être mise sous la forme i(t)=Ke-mt. Identifier K et m.

4. Donner la valeur de l'intensité du courant lorsque le régime asymptotique est établi, justifier la réponse. 

Exercice 5

On réalise le circuit ci-contre. La force électromotrice du générateur de tension continue est E=5,0V. La bobine est une inductance pure et la résistance a pour valeur R= 50. La courbe ci-dessous représente la tension aux bornes de la bobine lorsque l'on ferme le circuit [image: image6.png]


à l'aide de l'interrupteur K. 
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1. Déterminer graphiquement la constante de temps  du dipôle RL de deux façons.

2. En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.  

Exercice 6

On réalise le montage série comportant une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, une résistance de valeur R=10k ainsi qu' un générateur basse fréquence dont la masse n'est pas reliée à la terre.

1. Réaliser le schéma de principe du montage. Ajouter les branchements à effectuer pour visualiser la tension aux bornes de la bobine sur la voie A et la tension aux bornes de la résistance R sur la voie B.

2. L'une de ces tensions permet d'observer l'allure de i(t). Laquelle? justifier la réponse.

3. L'oscillogramme ci-après donne l'allure des différentes tensions observées. Déterminer la période T de l'intensité du courant.
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4. Déterminer l'amplitude Im (valeur maximale atteinte) de l'intensité du courant.

5. On considère, sur l'oscillogramme précédent, une demi-période où la tension uL aux bornes de la bobine est positive.

a. Déterminer la valeur de la tension uL.

b. Déterminer la valeur de la dérivée par rapport au temps de l'intensité du courant.

c. En déduire la valeur L de l'inductance de la bobine.
